**全自动血栓弹力图仪采购需求**

采购预算：0.3万元；数量：1台。

**一、技术参数**

1.检测项目：满足：高岭土、肝素（肝素对比实验）、功能性纤维蛋白原、血小板-AA 及 ADP 等项目。

2.★样本要求：自动穿刺功能，不需要开帽。

3.检测通道：≥6通道，有急诊通道。

4.★检测速度：不低于16样本/小时。

5.检测试剂：，赠送试剂不少于600份。

6.预温位：不少于6个。

7.交叉污染率：不能高于行业标准。

8.★质控：有对比实验，重复性和准确性达到行业标准。（提供实验结果）。

9.硬件：配套工作站软硬件（计算机、打印机、扫码枪、加样枪、样品杯等）。

10.软件：可与 LIS 系统实现数据和图像传输，支持单工双工模式。

11.单人份耗材价格不高于120元/人。

12.售后服务：

（1）免费提供技师培训和临床医生的培训以及使用中的问题解决。

（2）配套的室内质控品，且能参加室间质控并达到合格。

（3）提供不少于36个月原厂免费质保。

**二、评分办法**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **指标、分值** | | **评审细则** | **分值** |
| **技术分**  **（50分）** | **技术参数响应**  **（28分）** | 评标委员会成员根据投标人所提供的设备技术参数进行评审，技术参数全部响应的得28分，负偏离招标文件要求的，有★条款负偏离的投标将被否决；每有一项非★号条款负偏离的，扣2分，扣完为止。 |  |
| **综合性能及先进性**  **（5分）** | 评标委员会成员根据各投标人所投设备的品牌、市场美誉度、技术综合性能、性价比、先进性等进行评审。  按三个等级评分，满分5分：优秀5-4分，良好3-2分，一般1分，没有不得分。 |  |
| **售后服务**  **（5分）** | 对各投标人的投标售后服务情况进行综合评比，主要对投标人在售后服务应答时间、处理时间、及应急解决方案等售后服务计划进行综合比较和评价。  按三个等级评分，满分5分：优秀5-4分，良好3-2分，一般1分，没有不得分。 |  |
| **质量保证期**  **（4分）** | 在满足招标文件要求的得基本分3分（以核心产品为准）,每增加1年免费质保加1分,满分4分。 |  |
| **产品业绩**  **（8分）** | 提供自 2020年 1 月 1 日起，三级以上公立医院所投产品的业绩合同，每提供一个得 2分,最多得8 分。（备注：业绩合同日期以签订时间为准。否则不得分） |  |
| **价格分**  **（50分）** | **设备价格**  **（10分）** | 要求如下：  ①取满足招标文件且有效，投标价格最低的投标报价为评标基准价  ②设备价格得分=（评标基准价/ 投标报价）×10%×100；  ③所算出的投标报价得分即为价格分。计算结果保留两位小数。 |  |
| **运行成本**  **（40分）** | ①取满足招标文件且有效，设备正常运行所必须的耗材成本，以设备运行成本最低的投标报价为评标基准价。  ②运行成本报价得分=(评标基准价/投标报价)×40%×100。  ③所算出的投标报价得分即为价格分。计算结果保留两位小数。 |  |