儿科负压吸引器参数

1、 极限负压值：≥0.07MPa(525mmHg)

2、 负压调节范围：0.01MPa（75mmHg）～极限负压值

3、 瞬时抽气速率：≥10L/Min

4、 噪声：≤60dB(A)

5、 贮液瓶：800ml（PC）

6、 外包装尺寸：41cm×20.5cm×42cm