**热熔牙胶充填机**

1、本仪器适用于各类牙髓炎.牙髓坏死和各类根尖周炎的牙齿根管的充填治疗。

2、 显示屏可设置为适应左手或者右手操作；

3、热熔牙胶充填机采用无线设计，有效加大了操作范围；

4、温控灵敏，显示简洁，操作方便；

5、热熔牙胶充填机有四种预设温度可选择150℃.180℃.200℃.230℃。

6、安全的保护机制，在无操作十分钟后将自动关机；

★7、银针可 360°旋转，装上隔热保护罩后，直接旋转保护罩就可以旋转银针 角度，方便快捷；

★8、牙胶棒直接装载到注胶针内部，可有效减少牙胶在机器内部的残留，机 器清理更方便；

9、牙胶棒装载到注胶针内部，随时可以更换牙胶，无需等待机器冷却。

10、标配发热笔

10.1加热充填手柄1个

10.2充电底座1个

10.3电源适配器1个

10.4除标配外，另配各种型号工作尖不少于30枚

10.5工作尖隔热套10个

11、标配注射枪

11.1注射充填手柄1个

11.2充电底座1个

11.3电源适配器1个

11.4除标配外，另配各种型号注胶针不少于30枚

11.5隔热保护罩10枚

311.6扳手1个

3-7.清洁刷2把